Glossario |
L'azienda | Fonts & Opportunities | Unified Messaging | PICC | PICC Plus Grandi Aziende | PICC Plus P.A. | PICC Plus Sanità | Glossario
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A AAA Acronimo di Authentication Authorization Accounting. Queste rappresentano le tre fasi che validano ogni richiesta espressa da un utente ADSL Asymmetric digital subscriber line. Una delle quattro tecnologie DSL. L'ADSL trasmette con larghezza di banda più ampia in fase di ricezione che in quella di trasmissione. In ricezione (verso l'utente) i dati viaggiano tra 1,5 e 9 Mbps, in trasmissione (dall'utente) tra i 16 e i 640 Kbps. L'ADSL copre distanze fino a 5500 metri su singolo doppino telefonico in rame. Vedere anche HDSL, SDSL e VDSL. Amministratore di rete Network administrator. Persona responsabile delle operazioni, del mantenimento e della gestione di una rete. Analogico Un segnale analogico è un'onda elettromagnetica che può essere trasmessa attraverso cavi (coassiali, telefonici o in fibra ottica) o l'aria. È caratterizzata da tre grandezze: ampiezza, frequenza e fase. AOL America On Line. È il più importante ISP (Internet Service Provider) del mondo. Nato nel 1985 per opera di Steve Case, ha preso questo nome nel 1991. L'anno successivo è stato quotato in Borsa, mentre nel 1999 si è fuso con la Time Warner. Attualmente conta circa 18 milioni di abbonati. Applet Riferito nello specifico a programmi client-server Java-Based. Generalmente un applet è un componente di una applicazione scaricato in locale in grado di comunicare direttamente con un server remoto. ARPANET Advanced Research Projects Agency Network. Rete telematica statunitense creata nel 1969 per collegare enti governativi e militari e istituti di ricerca. Fu sviluppata negli anni '70 dalla BBN (Bolt, Beranek, and Newman) e divenne il nucleo iniziale di Internet. Il termine ARPANET scomparve definitivamente nel 1990. ASP Application Service Provider. Le nuove applicazioni Internet sono diventate abbastanza complesse e costose per le piccole e medie imprese. Application hosting e outsourcing sono i nuovi modelli aziendali che stanno emergendo. I Service Provider sono oggi in grado di fornire applicazioni anche molto complicate alle aziende che lo richiedono, facendo pagare loro un fee mensile di abbonamento. Gli ASP possono scegliere di specializzarsi nelle applicazioni in ambito aziendale, nelle comunicazioni, nella finanza, nelle risorse umane, o nelle applicazioni di e-commerce. Per molte aziende affidarsi ai Service Provider è essenziale per poter avere tutti quei servizi per essere finalmente competitive sul mercato e che non potrebbero permettersi se decidessero di implementarli in modo autonomo ed indipendente, dati i costi molto elevati. ATM Asynchronous Transfer Mode. Modalità di trasporto asincrona che trasferisce il traffico multiplo (come voce, video o dati) in cellule di lunghezza fissa di 53 byte (piuttosto che in "pacchetti" di lunghezza variabile come accade nelle tecnologie Ethernet e FDDI). La modalità ATM permette di raggiungere velocità elevate e diventa particolarmente diffusa nelle dorsali di rete a traffico intenso. Le apparecchiature di rete di nuova generazione permettono di supportare le trasmissioni WAN anche in ATM, rendendola interessante anche per grandi organizzazioni geograficamente distribuite. Audit trail Fornisce una metodologia di accounting all'interno della rete. Identifica chi esegue che cosa e quando. AVVID Architecture for Voice, Video and Integrated Data. Si tratta di una nuova soluzione di telefonia su IP lanciata da Cisco Systems sul mercato italiano basata sulla convergenza di Voce, Video e Dati. Le basi dei componenti dell'infrastruttura di Cisco AVVID sono costruite su servizi di rete intelligenti implementati su router multiprotocollo con il software Cisco IOS, switch LAN multilayer e hardware e software per l'elaborazione delle chiamate. Per supportare le applicazioni convergenti, questi dispositivi devono offrire servizi di rete intelligenti, QoS e prestazioni elevate. Cisco Systems dispone di numerose, comprovate piattaforme voce e video che comprendono una gamma di soluzioni che consentono di terminare interfacce voce sia analogiche sia digitali per l'integrazione con PBX (sistemi telefonici tradizionali) legacy o reti telefoniche pubbliche commutate (PSTN).

Callcomm - Information & Communication
Via Cadorna, 1 - 20090 Opera (Milano) | tel. 02/57609212 - fax. 02/57606342
http://www.callcomm.it e-mail: info@callcomm.it