Glossario |
L'azienda | Fonts & Opportunities | Unified Messaging | PICC | PICC Plus Grandi Aziende | PICC Plus P.A. | PICC Plus Sanità | Glossario
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
C CA Certification Authority. Call Manager Cisco Call Manager è un componente della soluzione Cisco AVVID basato su un software per la gestione delle chiamate telefoniche. Si tratta di un software che include una serie di applicazioni per l'integrazione della voce permettendo di configurare IP Telefoni per operazioni di conferenza o di gestione di chiamate a livello di centralino telefonico. Cisco Call Manager e tutti i telefoni (IP Telefoni e telefoni analogici) insieme a dispositivi come gateway, possono essere distribuiti su una rete IP creando un'unica rete telefonica virtuale. Categoria 1 - 5 Classificazione dei cavi UTP in base allo standard EIA/TIA-586. Categoria 1: utilizzata per le comunicazioni telefoniche, non adatta al trasporto dei dati. È il classico doppino telefonico che arriva in tutte le case. Categoria 2: può trasportare dati fino ad una velocità massima di 4 Mbps. Categoria 3: utilizzata nelle reti 10BaseT, può trasmettere dati fino ad un massimo di 10Mbps. Categoria 4: utilizzata nelle reti Token Ring, raggiunge la velocità di 16 Mbps. Categoria 5: adatta per il trasporto dei dati fino a 100 Mbps, tutti le nuove reti vengono oggi costruite utilizzando questa categoria di cavi. Vedi anche UTP, 10BaseT e seguenti. Cavo coassiale Il cavo coassiale ha al suo interno un filo conduttore di rame circondato da una struttura cilindrica di plastica che serve a garantire l'isolamento tra il filo di rame ed uno schermo di metallo intrecciato. Tale schermo serve a bloccare qualsiasi interferenza esterna. Il tutto è poi circondato da un'altra struttura protettiva. Esistono due tipi di cavo coassiale che vengono normalmente utilizzati nelle reti LAN: il cavo da 50 Ohm che è usato per la trasmissione di segnali digitali e quello da 75 Ohm che è usato invece per la trasmissione di segnali analogici e segnali digitali ad alta velocità. Il cavo coassiale è stato inventato nel 1929 e commercializzato negli anni '40. Assomiglia molto al cavo della TV. Per molto tempo il cavo coassiale è stata l'unica possibilità per la cablatura di reti locali ad alta velocità, nonostante il grosso svantaggio dei costi (il cavo è difficile e costoso da fabbricare, non si può piegare facilmente e ed è soggetto a frequenti rotture meccaniche ai connettori). CBDS Connectionless Broadband Data Service. Tecnologia europea per reti WAN ad alta velocità, basata sul packet switching, simile alla SMDS. CCDA Cisco Certified Design Associate. È rivolto a personale dei Premier Channel Partners, CCDA che desiderano intraprendere attività di progettazione, consulenti Level 1 di rete e analisti all'interno di grandi aziende. La certificazione CCDA attesta che si è in grado di progettare, configurare e gestire semplici LAN e WAN routed, LAN switched e network LANE. È successiva alla certificazione CCNA. CCDP Cisco Certified Design Professional. È rivolto a personale dei Gold e Silver Channel Partners, CCNP che desiderano intraprendere attività di progettazione, consulenti di rete Level 2 o analisti all'interno di grandi aziende, CCDA che desiderano migliorare la propria posizione professionale. La certificazione CCDP attesta che si è in grado di progettare e implementare reti LAN routed complesse e switched network LAN e ATM LANE. Si considerano già acquisite le conoscenze necessarie per installare e configurare questi tipi di reti. È successiva alle certificazioni CCNA, CCNP e CCDA. CCIE Cisco Certified Internetwork Expert. È rivolto a personale dei Gold e Silver Channel Partners, personale certificato CCNP che desidera migliorare la propria posizione professionale, consulenti di supporto tecnico Level 2, personale Central Engineering, Escalation Engineer e/o consulenti di rete che desiderano acquisire conoscenze su configurazioni di reti molto complesse e sulla relativa gestione, personale di supporto a network mission-critical, consulenti di rete esperti. La certificazione CCIE attesta che si è in grado di installare, configurare e gestire routed LAN complesse, routed WAN, switched LAN, reti ATM LANE e servizi di accesso su chiamata, di effettuare diagnosi e trovare soluzioni ai malfunzionamenti delle reti, attraverso l'analisi packet/frame e gli strumenti Cisco per il debugging. CCNA Cisco Certified Network Associate. È rivolto a personale dei Premier e Silver Channel Partners, personale di supporto tecnico di rivenditori "two tier", tecnici che desiderano aumentare la propria professionalità e professionisti che vogliono acquisire conoscenze in materia di networking. La certificazione CCNA attesta che si è in grado di installare e configurare semplici LAN e WAN routed, LAN switched e network LANE. CCNP Cisco Certified Network Professional. È rivolto a personale dei Gold e Silver Channel Partners, personale certificato CCNA che desidera migliorare la propria posizione professionale, consulenti di supporto tecnico a network WAN Level 1, personale Central Operations che desidera sviluppare nuove competenze tecniche. La certificazione CCNP attesta che si è in grado di configurare e gestire reti complesse routed LAN, routed WAN, WAN switched e servizi di accesso su chiamata. È successiva alla certificazione CCNA. Certificato digitale Il certificato digitale, conosciuto anche come Digital ID, è l'equivalente elettronico di un passaporto o di una licenza di commercio. Viene emesso da un'Autorità Certificativa = Certification Authority (CA) e certifica ufficialmente l'identità del suo possessore. Un Digital ID è composto da due chiavi complementari. Si tratta di un sistema a doppia-chiave: una chiave privata viene installata sul server della società che vende al pubblico prodotti o servizi e può essere utilizzata esclusivamente da questa società; una chiave pubblica viene distribuita e incorporata in tutti i browser più comuni, come Internet Explorer e Netscape Navigator, a cura della Certification Authority. CGI Common Gateway Interface. Insieme di regole che descrivono come un server web comunica con altre applicazioni presenti sullo stesso PC e come queste applicazioni (chiamate "programmi CGI") comunicano con il server. Qualsiasi applicazione può diventare un programma CGI se gli input e gli output sono conformi allo standard CGI. Cifratura o crittografia Sistema che permette di codificare messaggi testuali in simboli non comprensibili a prima vista, in modo che non possano essere interpretati da chi non possiede la corretta chiave di lettura. La crittografia è nata prima dei computer, ed è stata spesso utilizzata per cifrare i messaggi militari. In pratica le lettere del testo vengono trasformate con un determinato algoritmo ed è sufficiente conoscere o scoprire tale algoritmo per decifrare (decryption) il messaggio. Oggi, invece, l'algoritmo è ben noto, ma per la decodifica è necessario conoscere una o più parole chiave. In inglese è chiamata "encryption". Client Termine che indica un PC o un terminale collegato in rete che condivide "servizi" con altri PC. I servizi sono memorizzati o amministrati su un server. Quando la rete si ingrandisce e si aggiungono altri computer, uno di essi può diventare il cosiddetto server, cioè un punto centrale per l'archiviazione dei file o dei programmi applicativi in rete. Dal server partono anche le connessioni verso le risorse comuni come le stampanti o i fax. Trasformare un computer in un server dedicato consente di risparmiare sia sui costi aggiuntivi di nuove infrastrutture di rete, sia sui costi di gestione delle stesse. I computer collegati al server vengono chiamati client. Collisione Nelle reti Ethernet la collisione avviene quando due nodi trasmettono contemporaneamente. I frame di ciascun dispositivo si scontrano e vengono danneggiati nel momento in cui transitano nel mezzo fisico. Vedere anche "Dominio di collisione". Commutazione di circuito Circuit Switching. In una rete a "commutazione di circuito", quando una sessione di comunicazione viene aperta, si stabilisce un contatto fra la parte chiamante e quella chiamata. La rete telefonica PSTN, che è di questo tipo, garantisce la qualità del servizio (QoS) dedicando alla conversazione un circuito full-duplex con una larghezza di banda 64 KHz. Tale larghezza di banda rimane inalterata indipendentemente dal fatto che le parti siano in conversazione attiva o in silenzio. Nella tecnologia a "commutazione di circuito" la capacità del canale trasmissivo è interamente dedicata ad un solo tipo di trasmissione. Per questo motivo non possiamo utilizzare questa linea per telefonare e contemporaneamente navigare in Internet. Per fare entrambe le cose dobbiamo avere installata una linea (rete) particolare, ad esempio una linea ISDN o ADSL. Commutazione di pacchetto Packet Switching. Tecnologia di trasferimento file su cui si è basato lo sviluppo di Internet. Ogni singolo messaggio viene suddiviso in "pacchetti" di dati dalle dimensioni fisse, con il proprio numero di identificazione, l'indirizzo del mittente e del destinatario. Tutte queste informazioni sono racchiuse nell'header del pacchetto. Il "pacchetto" di dati può così viaggiare nella rete in modo autonomo utilizzando il percorso più rapido per raggiungere la meta (in questo viene "aiutato" dai router). Questa tecnologia permette di usare lo stesso canale di comunicazione per far passare contemporaneamente pacchetti contenenti dati diversi. Una volta arrivati a destinazione, il messaggio è ricomposto nella sua forma originaria. Il "packet switching" è stato elaborato da Paul Baran negli anni '60. CPE Customer Premises Equipment. Apparecchi utilizzatori quali terminali, telefoni e modem, forniti dalla compagnia telefonica, installati presso l'utente e connessi alla rete telefonica. Tali apparecchiature possono anche essere di proprietà dell'utente. CPN Cisco Powered Network. Il programma Cisco Powered Network è un'iniziativa di Cisco Systems indirizzata esclusivamente ai maggiori Carrier e Internet Service Provider. Il Programma si fonda su azioni di marketing congiunto tra Cisco e l'ISP ed ha come obiettivo la diffusione del logo CPN (Cisco Powered Network) associato a quei servizi (Internet, VoIP, Frame Relay, ATM...) che si distinguono per qualità ed innovazione e che sono basati esclusivamente su tecnologia Cisco. Le reti "Cisco Powered" garantiscono la miglior qualità per ogni tipo di servizio: e-mail, web, e-commerce, voice over ip, multicasting, security, ecc. CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access Collision Detect. Questo protocollo funziona nel seguente modo: quando una stazione vuole trasmettere "ascolta" il cavo. Se il mezzo è occupato la stazione aspetta finché non sarà libero, altrimenti trasmette immediatamente. Se due o più stazioni iniziano a trasmettere contemporaneamente avverrà una collisione che distruggerà i dati trasmessi. In tal caso tutte le stazioni che stavano trasmettendo smetteranno di farlo, e dopo un intervallo di tempo casuale cercheranno di trasmettere di nuovo. Quasi tutte le reti locali con topologia a bus utilizzano il protocollo Ethernet che si basa proprio sul CSMA/CD. Le reti Ethernet utilizzano sia il twisted pair schermato (STP), sia quello non schermato (UTP), il cavo coassiale e la fibra ottica.

Callcomm - Information & Communication
Via Cadorna, 1 - 20090 Opera (Milano) | tel. 02/57609212 - fax. 02/57606342
http://www.callcomm.it e-mail: info@callcomm.it